외국인 근로자를 위한 안전보건자료 긴급배포 안내

□ 안전보건표지 스티커(6종)

ㅇ 화재사고 예방 및 대피와 관련된 비상구 위치, 화기금지 등 안전보건표지(6종)를 선정하여 스티커(A4 크기)로 제작

* 비상구 3종(초록색) 어두울 때도 볼 수 있는 축광 스티커로 제작

□ 안내 포스터(2종)

①「사업장에서 화재 발생 시 행동요령」 포스터

- 화재사고 시 근로자가 준수해야 하는 4가지 핵심 행동요령 기재

- 글자를 최소화하고, 그림 등을 삽입 → 16개국 언어 부기*

* 1개 포스터 당 4개국 언어 부기 → 4종 제작 (총 16개국 언어)

②「주요 안전보건표지 안내」포스터

- 6종의 안전보건표지를 16개국 언어로 번역·설명*

* 1개 포스터 당 8개국 언어 부기 → 2종 제작 (총 16개국 언어)

□ (협조요청사항) 안전보건자료 사업장 배포

ㅇ 회원사, 회원사 협력업체 등 외국인 고용 사업장에 인쇄 등 협회(조합)에서 가능한 방법으로 배포·전파 요청

* 안전보건공단 누리집(www.kosha.or.kr) - 「안전보건 자료실」에서도 다운로드 가능

안전보건자료 정리
▲ 포스터 1세트(6장) : 사업장에서 화재 발생 시 행동요령 4장(4개국어*4장), 주요 안전보건표지 안내 2장(8개국어*2장) - 안전보건공단 자료실에 가로, 세로 형태 모두 게시 중 ▲ 스티커(일반) 1세트(3장) : 화기금지, 금연, 출입금지 ▲ 스티커(축광*) 1세트(3장) : 비상구, 좌측 비상구, 우측 비상구 * 어두운 곳에서도 빛나는 스티커

붙임 1		안내 포스터 및 안전보건표지 스티커

< 포스터 세로(6장) >
사업장에서 화재 발생 시 행동요령
주요 안전보건표지 안내

< 포스터 가로(6장) >
< 사업장에서 화재 발생 시 행동요령 >
< 주요 안전보건표지 안내 >

< 안전보건표지 스티커(6종) >

붙임 2		인쇄사양서

ㅇ 추천 인쇄 사양

-  스티커(일반)

자료명	출입금지, 금연, 화기금지 표지 3종
규 격	297mm × 210mm
지 질	[전면] 아트지 80g [후면] 황지 90g (변경 가능)
인쇄방법	4도 인쇄(옵셋), 단면
후가공	유광코팅, 강력접착, 전면 라운드 톰슨, 재단

-  스티커(축광)

자료명(예)	비상구, 좌측비상구, 우측비상구 3종
규 격	290mm × 210mm
지 질	[전면] 축광시트지 240마이크론 [후면] 이형지 150마이크론 [원단] PVC
인쇄방법	실크스크린 인쇄 및 UV 인쇄(8도)별색 혼합, 단면
후가공	유광코팅, 강력접착, 전면 라운드 톰슨, 목형, 재단

-  포스터

자료명	포스터
규 격	420mm × 600mm
지 질	네오스타스노우화이트 180g
인쇄방법	4도 인쇄(옵셋), 단면
후가공	유광코팅, 재단