	보도자료

보도시점	2024. 6. 19.(수) 13:30	배포	2024. 6. 19.(수)

환경부 장관, “홍수기 댐의 물그릇을 최대한 활용하여 하류 홍수피해 예방에 총력”

- 올해 홍수기 20개 다목적댐 운영계획과 섬진강댐 현장 점검

- 적극적인 댐 운영으로 홍수취약지구 등 하류 하천 안전 확보에 철저

환경부(장관 한화진)는 올해 홍수기(6월 21일~9월 20일)를 대비한 댐 운영 계획 점검의 일환으로 6월 19일 오후 한화진 환경부 장관이 섬진강댐(전북 임실군 강진면 소재)을 방문한다고 밝혔다.

섬진강댐은 1965년 12월에 준공한 우리나라 최초의 다목적댐으로 총 저수용량이 4.66억 톤(m3)에 이른다. 4년 전 여름인 2020년 8월 7일부터 이틀간 200년 빈도를 초과하는 강우(48시간 기준 340mm)가 섬진강댐 유역에 내렸었고, 당시 하류 하천의 피해를 저감하기 위해 섬진강댐은 이 댐의 계획홍수위인 197.7m를 약 0.19m 초과한 바 있다.

한화진 장관은 이날 점검에서 2020년 여름과 같은 상황이 언제든지 반복될 수 있으니 철저한 대비를 홍수통제소, 한국수자원공사 등 관계자에게 지시하며, 현장에서 댐 수문설비 등을 직접 점검할 예정이다.

섬진강댐, 소양강댐 등 환경부 소관 전국 20개 다목적댐은 지난해 홍수기 이후 20개 댐에서 약 95억 톤(m3)의 물을 저장(올해 1월 16일 기준)하여 안정적으로 생활 및 공업 용수를 공급했다. 특히 지난해와 달리 올봄에는 전국에서 가뭄이 발생하지 않았다.

현재(올해 6월 19일 기준) 전국 20개 다목적댐의 수위는 홍수기제한수위 아래를 유지하고 있으며, 설계 홍수조절용량*인 21.8억 톤(m3)의 약 3배인 총 61.4억톤(m3)의 홍수조절용량을 확보하여 홍수기 전 댐의 물그릇을 충분히 비워두었다.

* 댐의 계획홍수위와 홍수기제한수위 사이의 저수용량으로, 홍수 시 강우를 저장할 수 있는 공간

한화진 장관은 한국수자원공사 등 관계 기관에 미리 확보된 홍수조절용량을 활용하여 집중호우 시 하류 안전을 위해 댐에 최대한 강우를 저장하고, 하류 하천의 수위가 안정 시 댐 방류를 통해 후속강우를 대비하는 등 적극적인 댐 운영을 지시할 예정이다.

또한, 댐 방류 시에는 반드시 하류 지역에 사전 통보*하고, 댐 방류 중에도 지자체 등 관련 기관과 협업**하여 홍수취약지구 등 하류 하천의 상황을 직접 현장에서 점검하며, 국민 안전 확보에 총력을 다할 것을 주문할 예정이다.

* 댐 방류시 한국수자원공사에서 △하류지역 순찰, △경보방송(스피커를 통한 음성방송 및 사이렌), △재난알림문자(CBS) 발송 등 사전 통보 실시 중

** 댐 방류기간 중에도 △지자체-한국수자원공사 하류 하천 합동 순찰, △지자체 주관 재난알림문자(CBS) 발송, △경보방송 패트롤카 운영 등 추가 실시

한화진 환경부 장관은 “올해도 강한 장마와 함께 국지성 호우 발생 가능성이 높을 것으로 전망되고 있어, 댐의 홍수조절 역할이 더욱 중요하다”라며, “댐의 물그릇을 최대한 활용하여 홍수취약지구 등 하류 안전을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

붙임  다목적댐과 용수댐 저수현황.  끝.

담당 부서	환경부	책임자	과 장	서해엽	(044-201-7682)
	수자원개발과	담당자	사무관	박준형	(044-201-7689)

붙임		다목적댐과 용수댐 저수현황

□ 다목적댐(20)

(’24.6.19.07시)

구 분		수 위(EL.m)						저수량(백만㎥)					저수율(%)
		계획 홍수위		상시 만수위		현재 수위		총 저수량		현재 저수량		홍수 조절용량	현재	예년 대비
총 계							12,923		6,424		6,139		50	133
한강	소양강	198.0	193.5		176.2		2,900		1,536		1,215		53	131
	충 주	145.0	141.0		124.4		2,750		1,081		1,505		39	116
	횡 성	180.0	180.0		171.0		87		43		43		49	134
낙동강	안 동	161.7	160.0		150.1		1,248		738		533		59	157
	임 하	164.7	163.0		153.8		595		352		256		59	191
	성 덕	364.9	364.0		354.4		28		15		12		55	121
	영 주	164.0	161.0		150.3		181		73		98		40	143
	군 위	205.1	204.0		192.7		49		22		27		46	132
	김 천 부 항	198.6	195.0		189.9		54		36		18		65	167
	보현산	238.5	236.0		227.9		22		11		12		51	184
	합 천	179.0	176.0		158.2		790		371		470		47	140
	남 강	46.0	41.0		36.7		309		78		210		25	88
	밀 양	210.2	207.2		195.0		74		47		26		63	122
금강	용 담	265.5	263.5		252.7		815		449		379		55	135
	대 청	80.0	76.5		71.1		1,490		872		557		59	132
섬진강	섬진강	197.7	196.5		183.4		466		187		276		40	146
	주 암	110.5	108.5		99.6		707		330		339		47	124
기타	부 안	43.8	41.2		38.0		50		33		18		65	123
	보 령	75.5	74.0		70.5		117		70		37		60	188
	장 흥	82.8	82.0		69.6		191		81		108		42	97

□ 용수댐(14)

(’24.6.19.07시)

구 분		수 위(EL.m)			저수량(백만㎥)		저수율(%)
		계획 홍수위	상시 만수위	현재 수위	총 저수량	현재 저수량	현재	예년 대비
총 계					445	251	56	142
한강	광 동	675.3	672.0	670.9	13	8	61	109
	달 방	114.25	112.0	110.7	9	7	78	138
낙동강	영 천	159.3	156.8	151.5	103	61	59	172
	안 계	44.97	43.9	36.9	19	9	48	82
	감 포	41.2	40.0	39.4	3	2	77	145
	운 문	152.6	150.0	143.7	160	96	60	151
	대 곡	122.7	120.0	112.1	36	15	41	226
	사 연	63.2	60.0	49.6	30	9	29	99
	대 암	52.91	48.5	47.8	13	6	44	119
	선 암	30.0	30.0	27.4	2	2	81	100
	연 초	49.6	48.0	47.5	5	4	79	153
	구 천	94.54	93.0	92.0	10	9	89	124
영섬	수 어	66.2	64.0	54.7	31	16	53	101
	평 림	111.33	109.7	108.8	10	8	75	159