붙임 2) 양식 1

밀폐공간 공기상태 측정기 장비 대여 계약

□ 밀폐공간 질식사고 방지를 위해 밀폐공간 출입 시 공기상태를 측정코자 「밀폐공간 공기상태측정기(SYK2000-M4)」장비 대여

- 장비 검출가스 :  산소농도(O2), 황화수소(H2S), 암모니아(NH3), 악취강도(Odor)

※ 냄새민원 심한 농가의 경우 악취강도(Odor) 측정으로 농장냄새(악취) 관리에 활용

본 장비를 지부와 대여계약을 체결합니다.

2020. 12월

대표명	농장명	서명	대표명	농장명	서명